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REPUBLIKA HRVATSKA

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

          OPĆINA STARI JANKOVCI

          Općinsko vijeće

KLASA: 026-02/12-28/07
URBROJ: 2188/10-01-12-01
U Starim Jankovcima, 14. prosinca 2012. god
Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci, na 28. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine, na temelju čl. 100. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o izradi III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stari Jankovci (''Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije'', br. 2/12) i članka 32. Statuta Općine Stari Jankovci (''Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/09), donosi sljedeću
ODLUKU

O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STARI JANKOVCI

I. TEMELJNE ODREDBE

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Stari Jankovci (''Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije'' br. 7/04. i 17/06 i 5/12).

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Stari Jankovci (u daljnjem tekstu : Plan) sastoje se od dvije knjige-elaborata pod nazivom: ''III. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Stari Jankovci'', broj Plana: 06/2012. godine.

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5A.

Plan sadržava Knjigu 1. - Tekstualni i grafički dio i Knjigu 2.- Obvezni prilozi:

KNJIGA 1. – Tekstualni i grafički dio

	

	0. OPĆI DIO

	1. Naslovna stranica

	2. Potpisni list

	3. Suradnja i konzultacije u izradi Plana

	4. Sadržaj

	

	I.  TEKSTUALNI DIO PLANA 

	ODREDBE ZA PROVOĐENJE

	

	II. GRAFIČKI DIO PLANA

	
	

	1.
	0.
	PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

	2.
	1.
	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Prostori za razvoj i uređenje



	3.
	2.3.
	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina



	4.
	2.4.
	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

Elektroenergetika



	5.
	2.5.
	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

Vodnogospodarski sustav i obrada, skladištenje i odlaganje otpada



	6.
	3.2.
	PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE



	7.
	4.1.
	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA STARI JANKOVCI

	
	
	

	8.
	4.2.
	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NOVI JANKOVCI


KNJIGA 2. – Obvezni prilozi

	0. OPĆI DIO

	1. Naslovna stranica

	2. Potpisni list

	3. Suradnja i konzultacije u izradi Plana

	4. Sadržaj

	

	III. OBVEZNI PRILOZI

	A)   OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STARI JANKOVCI

	1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA 

	B)   POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA

	

	C)   ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

	1. ZAHTJEVI IZ ČLANKA 79. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI


	2. MIŠLJENJE IZ ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

	D)   IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI 

	1. IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI

	2. IZVJEŠĆE O JAVNOG RASPRAVI

	E)    EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA

	F)   SAŽETAK ZA JAVNOST


II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
U članku 80. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

''(1)
Oko naftovoda i plinovoda za magistralni i međunarodni transport utvrđen je sigurnosni pojas od 200 m lijevo i desno od osi cjevovoda. Točan položaj cjevovoda definiran je svojim stvarnim položajem u prostoru, a u grafičkom dijelu Plana prikazana je orijentacijska trasa.

Unutar sigurnosnog pojasa obvezno je zatražiti uvjete gradnje od vlasnika cjevovoda prilikom bilo kakvih zahvata u tom prostoru.

(2)
Zaštitni pojasi ovise o promjeru i radnom tlaku cjevovoda, a generalno zaštitni pojas iznosi 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda (plinovod, naftovod i produktovod). Unutar zaštitnog pojasa zabranjeno je graditi stabilne objekte namijenjene stalnom ili privremenom boravku ljudi, odnosno objekte koji nisu u funkciji proizvodnje nafte i plina. Oko izgrađene bušotine zaštitna i požarna zona iznosi 30 m u polumjeru oko osi bušotine. Za trajno napuštanje bušotine, kanal bušotine se nalazi 1,5-2,0 metra pod zemljom, sigurnosna-zaštitna zona u kojoj je zabranjeno graditi objekte za boravak i rad ljudi iznosi 3,0 metra u polumjeru oko osi kanala trajno napuštene bušotine.

Uz primjenu posebnih mjera zaštite, zaštitni pojas za cjevovode može biti:

-
za promjer cjevovoda do 125 mm


10 m;

-
za promjer cjevovoda od 125 mm do 300 mm

15 m;

-
za promjer cjevovoda od 300 mm do 500 mm

20 m;

-
za promjer cjevovoda veći od 500 mm


30 m.

U zelenom pojasu širokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m.

Međusobne udaljenosti kod paralelnog vođenja i križanja vodova ostalih instalacijskih sustava s cjevovodima za transport nafte i plina magistralnog i međunarodnog ranga definirano je posebnim propisima te je sastavni dio posebnih uvjeta.''.

U članku 115.a. stavak 1. mijenja se i glasi:

''(1)
Sukladno Zakonu i PPVSŽ utvrđuje se obveza izrade i granica obuhvata sljedećih planova:

· Urbanistički plan uređenja naselja Stari Jankovci (površine cca 168,16 ha),
· Urbanistički plan uređenja ''Rit'' u Starim Jankovcima'' (površine cca 7 ha),
· Urbanistički plan uređenja dijela Ulice Šandora Petefija u Starim Jankovcima  (površine cca 6,25 ha),
· Urbanistički plan uređenja ''Jošina 1'' u Novim Jankovcima (površine cca 9 ha),
· Urbanistički plan uređenja ''Jošina 2'' u Novim Jankovcima (površine cca        6,28 ha),

· Urbanistički plan uređenja Gospodarska zona u Novim Jankovcima (površine cca 6,74 ha),

· Urbanistički plan uređenja Gospodarska zona 1 u Slakovcima (površine cca 11,86 ha),

· Urbanistički plan uređenja Gospodarska zona 2 u Slakovcima (površine cca 13,96 ha),

· Urbanistički plan uređenja ''Kod pruge'' u Srijemskim Lazama (površine cca 1,69 ha).''.

III. ZAKLJUČNE ODREDBE
Kartografski prikazi koji su do sada bili na snazi, označeni brojevima: 1., 2.3., 2.4., 2.5., 3.2., 4.1. i 4.2. u cijelosti se zamjenjuju novima, sukladno ovoj Odluci, kako to slijedi:

	1.
	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Prostori za razvoj i uređenje


	MJ  1:25.000

	2.3.
	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina


	MJ  1:25.000

	2.4.
	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

Elektroenergetika


	MJ  1:25.000

	2.5.
	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

Vodnogospodarski sustav i obrada, skladištenje i odlaganje otpada


	MJ  1:25.000

	3.2.
	PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE


	MJ  1:25.000

	4.1.
	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA STARI JANKOVCI
	MJ  1:  5.000

	
	
	

	4.2.
	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NOVI JANKOVCI
	MJ  1:  5.000


Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na upravne postupke za zahvate u prostoru na česticama koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Plana. Isti postupci dovršit će se po odredbama Plana koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Plan izrađen je u (6) šest primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi u pismohrani Izrađivača Plana.

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina Stari Jankovci Dr. F. Tuđmana 1, Stari Jankovci Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine Stari Jankovci i Službi za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Vukovarsko – srijemske  županije, te na web stranici Općine Stari Jankovci: www.o-jankovci.hr
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po objavljivanju u "Službenom vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:








Ivo Radić
